**Jaeger NXT als Tracker-Variante:**

**Geradezug-Repetierer für Durchgehschützen und die Nachsuche**

**Die NXT bringt für diese jagdliche Nische von Haus aus schon fast alles mit: jetzt noch erweitert um kurzen Lauf und Tracker iSight-System**

**Der Begriff „Volltreffer“ bezeichnet umgangssprachlich, wenn etwas genau passt – das gilt gerade auch für ein Jagdgewehr, das einen gar nicht mal so schmalen Einsatzbereich ideal abdeckt. Die Jaeger NXT Tracker dürfte nahe dran sein an dem, wie das „ideale Durchgehschützen- und Nachsuchegewehr“ gemeinhin definiert wird.**

Kurz, führig, robust, schnell, variabel – und sicher. Diese Eigenschaften erwarten Nachsuche- und Durchgehschützen von dem Gewehr, mit dem sie durchs Unterholz brechen. Von Haus aus bringt die Jaeger NXT hier eine zentrale Mitgift mit: Die Waffe ist – ungewöhnlich in dieser Preisklasse – ein echter Handspanner, der sich auch in schwierigem Gelände mit ungespanntem System sicher führen lässt. Die Büchse bleibt damit entspannt bis kurz vor dem Schuss – ein wichtiges Sicherheitsplus für Mitjagende, Hunde und den Schützen selbst. Gerade wenn Stolpern, niederste Gangart und Hängenbleiben unvermeidbar zum Geschäft gehören, ist eine einfache Sicherung nicht genug.

**Handspanner: Ungespannt sicher führen, blitzschnell schießen**

Dennoch lässt sich – unverhofft kommt oft – über den Kickdown-Kammergriff blitzschnell Schussbereitschaft herstellen: Einfach nach vorne drücken und das System ist schussbereit gespannt. Mit einem zusätzlichen Kammersperr-Hebel lässt sich der Kammerstängel zudem bei Bedarf komplett blockieren. Und das 5-Schuss-Magazin ist serienmäßig mit einer patentierten Extra-Sperre gegen Verlust gesichert.

Ein weiteres gewichtiges Argument für unterholzerprobte Jäger: Das iSight-System für variable Visierung trägt den unterschiedlichen Bedürfnissen von Standschützen, Durchgehschützen und Schweißhundeführern in einem einzigen Gewehr Rechnung.

**iSight- und Riemenbügel-System: super variabel**

In der Variante Tracker eröffnet das iSight-System alle zielführenden Optionen am Lauf: Das Korn lässt sich mit einer einzigen Schraube (M3, Innensechskant) ganz abnehmen oder zurückversetzt montieren. Das Mündungsgewinde (M15x1) ist mit rückversetztem Korn auch mit einem Standardschalldämpfer bestückbar – das schont das Gehör von Mensch und Hund beim kurzen Schuss über offene Visierung. Alles möglich: Ganz ohne offene Visierung wird die Büchse geführt, wenn der Overbarrel-Schalldämpfer auf das Mündungsgewinde geschraubt wird. Vorteil: Kombiniert mit Rotpunkt-Optik ragt dabei nichts Irritierendes in die Visierlinie.

**Kurzer Lauf und vier Riemenbügelbuchsen**

Weiter perfektioniert für den Einsatzzweck hat Haenel das Gewehr mit speziellem „Tragwerk“ und einem kurzen Lauf (470 mm Lauflänge): Auch die vordere Tracker-Riemenbügelaufnahme nutzt das Mündungsgewinde; wird einfach aufgeschraubt und sitzt dann links verdrehsicher. Sie korrespondiert mit der linksseitig auf dem Hinterschaft platzierten Riemenbügelbuchse, in der das Druckknopf-System gesperrt wird. Die klassischen Riemenbügelbuchsen unten am Vorder- und Hinterschaft bleiben erhalten und erhöhen die Optionen, den Druckknopf-Riemen bedarfsgerecht einzurasten.

Und noch einige Daten zur Führigkeit: Mit dem 19-Millimeter Semiweight-Lauf bringt es das Gewehr auf kurze 99 Zentimeter Gesamtlänge. Kombiniert mit dem robusten Wood-Compound-Schaft (FSC zertifiziertes Schichtholz) liegt dieser Geradezug-Repetierer bei rund 3,1 Kilogramm Leergewicht. Angeboten wird das Gewehr zur Markteinführung in den Kalibern .308 Win. und 8x57IS.

\*\*\*

**Preis:  2.159 € – unverbindlicher Abgabepreis an Endverbraucher mit Erwerbsberechtigung**

**Technische Daten**

**Haenel Jaeger NXT Tracker**

**Geradezugrepetierer mit patentiertem Torsionsverschluss und Kick-Down Handspanner über den Kammergriff, 5+1 Schuss-Magazin mit Sperre und Tracker i-Sight-System**

**Laufkontur:** 19 mm Durchmesser

**Gesamtlänge** 990 mm

**Lauflänge:** 470 mm

**Kaliber:** .308 Win. und 8x57IS

**Gewicht** ca. 3,1 kg

**Visierung** i-Sight-Visiersystem

Mündungsgewinde (M15x1) mit Gewindeschutz

**HERAUSGEBER**

C.G. Haenel GmbH

Schützenstraße 26

D-98527 Suhl

Telefon: +49 (0)3681 854 0

Fax: +49 (0)3681 854 203

E-Mail: jean.freyeisen@cg-haenel.de

www.cg-haenel.de

**PRESSEKONTAKT**

id pool GmbH

Spinnerei 2

D-71522 Backnang

Telefon: +49 (0) 1727415612

haenel@id-pool.de

www.id-pool.de